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ĐÍNH KÈM 1 
YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÀU/ĐÒ GỖ LÀM CÔNG TÁC HỖ TRỢ
Mục đích: 
· Hỗ trợ chuyển người từ tàu DSV sang SPM trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng
· Hỗ trợ sơ tán/di tản trong trường hợp khẩn cấp
· Hỗ trợ thao tác dây, gỡ rối dây
· Hỗ trợ công tác lặn với hệ thống cấp khí bề mặt di động
Yêu cầu cơ bản:
Tàu/ đò gỗ làm công tác hỗ trợ (SWB) phải tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn và quy định sau đây, có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo từng thời kỳ:
· Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) và/hoặc QCVN 21:2010/BGTVT và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan.
· Trang bị đầy đủ phao cứu sinh, áo phao, túi/bộ sơ cứu, bè cứu sinh, chăn giữ nhiệt, cáng cứu nạn (rescue cradle), thiết bị EPIRB… theo quy định của IMO, SOLAS và Đăng kiểm Việt Nam (VR).
· SWB phải có đủ không gian cho số lượng thuyền viên đáp ứng yêu cầu về định biên an toàn tối thiểu đối với tàu biển treo cờ Việt Nam theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT.
· Tàu phải được trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc và hàng hải, bao gồm: máy VHF, GPS, AIS (hệ thống nhận dạng tự động theo tiêu chuẩn IMO), radar, đèn pha tìm kiếm và đèn hành trình.
· Năm đóng tàu: không quá 12 năm. 
Yêu cầu kỹ thuật: 
	STT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	
	
	Bắt buộc
	Lợi thế

	1
	Phải có đăng kiểm phù hợp, được cơ quan hàng hải chấp thuận để hoạt động ở khu vực cách bờ tối thiểu 20 hải lý.
	x
	

	2
	Phải bố trí cửa mở lan can mạn tàu và sàn công tác nhằm bảo đảm an toàn cho việc lên/xuống tàu của nhân sự, bao gồm tiếp cận bằng thang hoa tiêu và tiếp cận SPM.
	x
	

	3
	Chiều dài tối thiểu của boong chính: 6 m.
	x
	

	4
	Chiều rộng tối thiểu của boong chính: 4 m.
	x
	

	5
	Chân vịt phải được che chắn/bọc bảo vệ (shrouded).
	x
	

	6
	Trang bị hệ thống neo 4 điểm
	x
	

	7
	Tàu phải có khả năng làm việc trong điều kiện sóng cao tối thiểu 2,5 m và cấp gió Beaufort 5.
	x
	

	8
	Trang bị tời (winch) trên tàu.
	
	X

	9
	Tốc độ: 10 hải lý/giờ (10 knots).
	
	x
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Hanoi Office:
Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC

14th Floor, West Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street,

Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Tel: + 84 (4) 377 26426 |  Fax: + 84 (4) 377 26427

Website: nsrp.vn

Refinery:

Administration Building, Gate No. 1 (of the Refinery),
Km5, Road 513 ,Nghi Son Economic Zone, Hai Yen Commune,
Tinh Gia District , Thanh Hoa Province, Vietnam

Tel: +84 237 8738 540 + 84237 8738 542

| Fax: + 84 237 8738 557




